Skjermbasert MIDI-klaviatur
---------------------------

Åpne katalogen "Keyboard" og dobbeltklikk på "v.m.k 1.6 win.exe" for å starte
skjermklaviaturet. Et hjelpe-program må imidlertid installeres først:

For å kunne benytte MIDI-klaviatur på Windows må et program kalt
"loopbe" installeres i tillegg til klaviaturet.
Dette kobler klaviaturet til Groven-programmet internt i maskinen. (Dersom
man allerede har installert en tilsvarende program fra før, er ikke dette nødvendig).


Installasjon av "LoopBe"
------------------------
Dobbeltklikk på "setuploopbe1.exe", og følg instruksjonene videre. Når dette
programmet er installert, vil en intern MIDI-kanal være tilgjengelig i
datamaskinen. 


Bruk sammen med Groven+Sampler
------------------------------

Gå frem som følger:

- Velg "LoopBe" som MIDI-port i begge program. I "v.m.k.1.6" gjøres
   dette ved å klikke på det grå feltet til høyre for "Midi Port",
   og velge "LoopBe Internal MIDI" i menyen som kommer opp. I Groven+Sampler
   velger man "Audio/MIDI-setup" (grønn knapp).


- En kan nå spille med mus eller tastatur, sålenge vinduet med klaviaturet er valgt.

- Merk at hvis man har gjort justeringer i Groven-vinduet, man må klikke på vinduet med
   klaviaturet først for å spille med tastaturet, ellers vil tastetrykkene mottas av
   Groven-programmet.
